# ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Форматы (с Изменениями N 1, 2, 3)

ГОСТ 2.301-68  
  
Группа Т52

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
  
  
Единая система конструкторской документации  
  
ФОРМАТЫ  
  
Unified system for design documentation. Formats

МКС 01.100.01

Дата введения 1971-01-01

УТВЕРЖДЕН Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 28 мая 1986 г. N 751   
  
ВЗАМЕН ГОСТ 3450-60  
  
Изменение N 3 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол N 23 от 28 февраля 2006 г.)  
  
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]   
  
ИЗДАНИЕ (август 2007 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в декабре 1980 г., марте 1989 г., июне 2006 г. (ИУС 3-81, 7-89, 9-2006).

1. Настоящий стандарт устанавливает форматы листов чертежей и других документов, выполненных в электронной и (или) бумажной форме, предусмотренных стандартами на конструкторскую документацию всех отраслей промышленности и строительства.   
  
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).


2. Форматы листов определяются размерами внешней рамки (выполненной тонкой линией) оригиналов, подлинников, дубликатов, копий (черт.1).  
  
При выводе документа в электронной форме на бумажный носитель с размерами сторон листа, совпадающими с указанными в табл.1, внешнюю рамку формата допускается не выполнять. Если размеры сторон листа больше указанных в табл.1, то внешняя рамка формата должна быть воспроизведена.  
  
(Измененная редакция, Изм. N 3).

3. Формат с размерами сторон 1189х841 мм, площадь которого равна 1 м, и другие форматы, полученные путем последовательного деления его на две равные части параллельно меньшей стороне соответствующего формата, принимаются за основные. 

4. Обозначения и размеры сторон основных форматов должны соответствовать указанным в табл.1.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Обозначение формата | Размеры сторон формата, мм |
| А0 | 841х1189 |
| А1 | 594х 841 |
| А2 | 420х594 |
| А3 | 297х420 |
| А4 | 210х297 |



Черт.1

При необходимости допускается применять формат А5 с размерами сторон 148х210 мм.

5. Допускается применение дополнительных форматов, образуемых увеличением коротких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам.  
  
Размеры производных форматов, как правило, следует выбирать по табл.2.  
  
Обозначение производного формата составляется из обозначения основного формата и его кратности согласно табл.2, например, А0х2, А4х8 и т.д.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| мм | | | | | |
| Кратность | Формат | | | | |
|  | А0 | А1 | А2 | А3 | А4 |
| 2 | 1189х1682 | - | - | - | - |
| 3 | 1189х2523 | 841х1783 | 594х1261 | 420х891 | 297х630 |
| 4 | - | 841х2378 | 594х1682 | 420х1189 | 297х841 |
| 5 | - | - | 594х2102 | 420х1486 | 297х1051 |
| 6 | - | - | - | 420х1783 | 297х1261 |
| 7 | - | - | - | 420х2080 | 297х1471 |
| 8 | - | - | - | - | 297х1682 |
| 9 | - | - | - | - | 297х1892 |

6. Предельные отклонения сторон форматов - по табл.3.

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| мм | |
| Размеры сторон форматов | Предельные отклонения |
| До 150 | 1,5 |
| Св. 150 до 600 | 2,0 |
| Св. 600 | 3,0 |

4-6. (Измененная редакция, Изм. N 1).  
  
7, 8. (Исключены, Изм. N 1).

9. Документы в электронной форме в своей реквизитной части должны содержать обозначение формата листа бумажного носителя, при выводе на который масштаб отображения будет соответствовать указанному.  
  
(Введен дополнительно, Изм. N 3).