# ГОСТ 4029-63 Гвозди толевые круглые. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2)

ГОСТ 4029-63

Группа В78

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ

Конструкция и размеры

Round roofing felt nails. Construction and dimensions

МКС 77.140.65
ОКП 12 7100

Дата введения 1964-07-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 N 568

3. ВЗАМЕН ГОСТ 4029-48

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Обозначение НТД, на который дана ссылка  | Номер пункта |
| ГОСТ 283-75 | 2  |

5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)

6. ИЗДАНИЕ (февраль 2009 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 2-81, 4-88)

1. Конструкция и размеры толевых круглых гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



;

мм

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Диаметр стержня  | Длина гвоздя  |
| 2,0 | 20 |
|  | 25 |
| 2,5 | 32 |
|  | 40 |
| 3,0 | 40 |

Условное обозначение толевых гвоздей с диаметром стержня 2,0 мм и длиной 25 мм:

*Гвозди 2х25 ГОСТ 4029-63*

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2. Технические требования на гвозди - по ГОСТ 283.

3. Теоретическая масса гвоздей указана в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

## ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). Теоретическая масса гвоздей

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Размер гвоздей х, мм | Масса 1000 гвоздей, кг   |
| 2,0х20 | 0,482 |
| 2,0х25 | 0,605 |
| 2,5х32 | 1,220 |
| 2,5х40 | 1,520 |
| 3,0х40 | 2,230 |

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. N 2).

Электронный текст документа
сверен по:
официальное издание
Гвозди проволочные: Сб. ГОСТов. -
М.: Стандартинформ, 2009