# ГОСТ 4033-63 Гвозди обойные круглые. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2)

ГОСТ 4033-63

Группа В78

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГВОЗДИ ОБОЙНЫЕ КРУГЛЫЕ

Конструкция и размеры

Round coat nails. Construction and dimensions

МКС 77.140.65
ОКП 12 7100

Дата введения 1964-07-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 N 571

3. ВЗАМЕН ГОСТ 4033-48

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| ГОСТ 283-75 | 2 |

5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)

6. ИЗДАНИЕ (февраль 2009 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 2-81, 4-88)

1. Конструкция и размеры обойных круглых гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



; 

мм

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Диаметр стержня  | Длина гвоздя  |
| 1,6 | 1216 |
|  | 20 |

Условное обозначение обойных гвоздей с диаметром стержня 2,0 мм и длиной 20 мм:

*Гвозди 2х20 ГОСТ 4033-63*

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2. Технические требования на гвозди - по ГОСТ 283.

3. Теоретическая масса гвоздей указана в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

## ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). Теоретическая масса гвоздей

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Размер гвоздей , мм | Масса 1000 гвоздей, кг  |
| 1,6х12 | 0,180 |
| 1,6х16 | 0,213 |
| 2,0х20 | 0,462 |

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

Электронный текст документа
сверен по:
официальное издание
Гвозди проволочные: Сб. ГОСТов. -
М.: Стандартинформ, 2009