# ГОСТ Р 54644-2011 Мед натуральный. Технические условия

ГОСТ Р 54644-2011  
  
Группа С52

       
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ

Технические условия

Honey natural. Specifications

ОКС 67.180.10  
ОКП 988211

Дата введения 2013-01-01

       
Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"  
  
**Сведения о стандарте**

1 РАЗРАБОТАН Государственным научным учреждением Научно-исследовательским институтом пчеловодства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ НИИ пчеловодства Россельхозакадемии) и Обществом с ограниченной ответственностью "Аналитический центр "Апис"

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 432 "Пчеловодство"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 793-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ  
  
  
*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

     1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на натуральный мед, производимый и/или реализуемый на территории Российской Федерации для употребления в пищу.  
  
Требования к качеству натурального меда изложены в 4.1.1-4.1.6, к безопасности - в 4.1.7-4.1.9, к маркировке - в 4.2.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:  
  
ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения  
  
ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике  
  
ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования  
  
ГОСТ Р 51301-99 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)  
  
ГОСТ Р 51760-2011 Тара потребительская полимерная. Общие технические условия  
  
ГОСТ Р 52001-2002 Пчеловодство. Термины и определения  
  
ГОСТ Р 52097-2003 Продукты пчеловодства. Минерализация проб для определения токсичных элементов  
  
ГОСТ Р 52267-2004 Бочки металлические для пищевых жидкостей. Технические условия  
  
ГОСТ Р 52451-2005 Меды монофлорные. Технические условия  
  
ГОСТ Р 52834-2007 Мед натуральный. Методы определения гидроксиметилфурфураля  
  
ГОСТ Р 52940-2008 Мед. Метод определения частоты встречаемости пыльцевых зерен  
  
ГОСТ Р 53120-2008 Мед. Метод определения электропроводности  
  
ГОСТ Р 53126-2008 Мед. Рефрактометрический метод определения воды  
  
ГОСТ 53228-2008\* Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ Р 53228-2008. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ Р 53877-2010 Мед. Метод определения водородного показателя и свободной кислотности  
  
ГОСТ Р 53878-2010 Мед. Метод определения падевого меда  
  
ГОСТ Р 53883-2010 Мед. Метод определения сахаров  
  
ГОСТ Р 54386-2011 Мед. Методы определения активности сахарозы, диастазного числа, нерастворимого вещества  
  
ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте  
  
ГОСТ 5037-97 Фляги металлические для молока и молочных продуктов. Технические условия

\*ГОСТ 5717.1-2003 Банки стеклянные для консервов. Общие технические условия  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Утратил силу на территории РФ, с 01.01.2012 пользоваться ГОСТ Р 54470-2011.  
  
  
ГОСТ 5717.2-2003 Банки стеклянные для консервов. Основные параметры и размеры  
  
ГОСТ 5848-73 Реактивы. Кислота муравьиная. Технические условия  
  
ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия  
  
ГОСТ 8777-80 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия  
  
ГОСТ 9805-84 Спирт изопропиловый. Технические условия  
  
ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия  
  
ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия  
  
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов  
  
ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия  
  
ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры  
  
ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка  
  
ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца  
  
ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия  
  
ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний  
  
ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования  
  
ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов  
  
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 52001 и ГОСТ Р ИСО 5725-1, а также следующий термин с соответствующим определением:  
  
**соты в меду:** Кусок или несколько кусков сотового меда, помещенные в потребительскую тару и залитые центрифугированным медом.

## 4 Технические требования

**4.1 Характеристики**

4.1.1 Натуральный мед бывает следующих видов: цветочный, падевый и смешанный.  
  
Цветочный мед может быть монофлорным и полифлорным.  
  
Ботаническое происхождение цветочного монофлорного меда определяют по доминирующему медоносу (доминирующим медоносам). Мед липовый, подсолнечниковый и гречишный определяют в соответствии с ГОСТ Р 52451.  
  
Вид меда может быть определен микроскопически по соотношению структурных элементов в соответствии с ГОСТ Р 53878, указанных в таблице 1.  
  
  
Таблица 1 - Соотношение структурных элементов в натуральном меде при микроскопическом анализе

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование показателя | Нормируемое значение показателя |
| Отношение числа падевых элементов к числу пыльцевых зерен растений (ПЭ/ПЗ) меда: |  |
| - цветочного, менее | 1 |
| - смешанного | От 1 до 3 |
| - падевого, не менее | 3 |

4.1.2 Натуральный мед может производиться и/или реализовываться как сотовый, центрифужный, прессовый и в виде сотов в меду.

4.1.3 Сотовый мед должен быть запечатанным не менее чем на 2/3 площади сотов, имеющих однородный белый или желтый цвет.

4.1.4 Натуральный мед по органолептическим и физико-химическим показателям должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.  
  
  
Таблица 2 - Органолептические и физико-химические показатели натурального меда

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование показателя | Характеристика и значение показателя |
| Внешний вид (консистенция) | Жидкий, полностью или частично закристаллизованный |
| Аромат | Приятный, от слабого до сильного, без постороннего запаха |
| Вкус | Сладкий, приятный, без постороннего привкуса |
| Массовая доля воды, %, не более | 20 |
| Массовая доля редуцирующих сахаров, %, не менее | 65 |
| Массовая доля фруктозы и глюкозы суммарно, %, не менее |  |
| - для цветочного меда | 60 |
| - падевого и смешанного меда | 45 |
| Массовая доля сахарозы, %, не более: |  |
| - для цветочного меда | 5 |
| - меда с белой акации | 10 |
| - падевого и смешанного меда | 15 |
| Диастазное число, ед. Готе, не менее: |  |
| - для всех видов меда | 8 |
| - меда с белой акации при содержании гидроксиметилфурфураля (ГМФ), не более 15 млн (мг/кг) | 5 |
| Массовая доля ГМФ, млн (мг/кг), не более | 25 |
| Качественная реакция на ГМФ | Отрицательная |
| Массовая доля нерастворимых в воде примесей, %, не более: |  |
| - для всех видов меда, кроме прессового | 0,1 |
| - прессового меда | 0,5 |
| Признаки брожения | Не допускаются |
| Для медов с каштана, табака и падевого допускается горьковатый привкус.   При положительной качественной реакции массовую долю ГМФ определяют обязательно. | |

4.1.5 При возникновении разногласий в оценке качества натурального меда дополнительно определяют показатели, представленные в таблице 3.  
  
  
Таблица 3 - Физико-химические показатели меда натурального

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Свободная кислотность, мэкв/кг, не более | 40 |
| Электропроводность, мСм/см: |  |
| 1) для всех видов меда и смесей с ними, кроме указанных в перечислениях 2) и 3) и смесей с ними, не более | 0,8 |
| 2) для падевого, каштанового и смесей с ними, кроме указанных в перечислении 3), не менее | 0,8 |
| 3) исключения: липовый, вересковый, эвкалиптовый мед | Не регламентируется |
| Массовая доля пролина, мг/кг, не менее | 180 |

4.1.6 Массовые доли пестицидов и токсичных элементов в натуральном меде не должны превышать норм, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации\*.  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* До введения соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации - нормативными документами федеральных органов исполнительной власти [1].

4.1.7 Натуральный мед не должен содержать вещества, не свойственные его природному составу.

4.1.8 Ветеринарно-санитарные требования к натуральному меду должны соответствовать нормам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации\*.  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* До введения соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации - нормативными документами федеральных органов исполнительной власти [2].

4.1.9 Каждую партию натурального меда, поступающую с пасеки для реализации населению или промышленной переработки, сопровождают ветеринарным свидетельством, подтверждающим соответствие условиям производства продукции.

**4.2 Маркировка**

4.2.1 На корпус или крышку потребительской тары наклеивают этикетку или наносят литографию по ГОСТ Р 51074 (пункт 4.20).

4.2.2 На транспортную тару наносят следующую информацию с указанием:  
  
- наименования изготовителя, его юридического адреса и (при несовпадении с юридическим адресом) адреса производства;  
  
- наименования продукта;  
  
- вида меда (падевый, цветочный или смешанный);  
  
- года сбора;  
  
- даты упаковывания;  
  
- массы брутто и нетто;  
  
- количества единиц продукции в транспортной таре;  
  
- обозначения настоящего стандарта.  
  
На верхней крышке транспортной упаковки со стеклянной или керамической тарой в соответствии с ГОСТ 14192 наносят предупредительные надписи и манипуляционные знаки: "Хрупкое", "Осторожно".

**4.3 Упаковка**

**4.3.1 Упаковка натурального меда**  
  
Натуральный мед фасуют в чистую, без посторонних запахов потребительскую и транспортную тару вместимостью от 0,02 до 300 дм, обеспечивающую сохранность продукции и разрешенную для контакта с пищевыми продуктами:  
  
- бочки металлические с внутренним покрытием лаком по ГОСТ Р 52267 и ГОСТ 13950;  
  
- фляги из листовой или нержавеющей стали, алюминия и алюминиевых сплавов по ГОСТ 5037;  
  
- тару из полимерных материалов по ГОСТ Р 51760;  
  
- банки стеклянные по ГОСТ 5717.1, ГОСТ 5717.2 и другие виды стеклянной тары;  
  
- бочки деревянные по ГОСТ 8777 с полимерными вкладышами;  
  
- сосуды керамические, покрытые изнутри глазурью.  
  
Допускается использование других видов тары, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

**4.3.2 Фасовка натурального меда в потребительскую тару**

4.3.2.1 Отрицательное отклонение массы нетто от номинальной массы каждой упаковочной единицы натурального меда должно соответствовать требованиям ГОСТ 8.579 (таблицы А.1 и А.2).  
  
Среднее содержание нетто партии фасованных товаров в упаковках с одинаковым номинальным количеством натурального меда должно быть не менее номинального, указанного на упаковке.

4.3.2.2 Потребительская тара должна быть плотно или герметично укупорена изделиями, разрешенными для контакта с пищевыми продуктами, и обеспечивать сохранность продукции при транспортировании и хранении.

**4.3.3 Транспортная тара**  
  
Транспортная тара должна обеспечивать сохранность продукта при транспортировании и хранении.

## 5 Правила приемки

5.1 Натуральный мед поставляют партиями. Партией меда считают определенное количество натурального меда одного вида и ботанического происхождения, одного года сбора, одинаково упакованного, произведенного по одному документу в определенный промежуток времени, сопровождаемое товаросопроводительной документацией.

5.2 Выборку проводят от продукции, упакованной в неповрежденную тару; в поврежденной таре ее выполняют отдельно.

5.3 Продукцию отбирают в произвольном порядке из разных мест партии.

5.4 Для проверки качества натурального меда, фасованного в мелкую тару, от каждой партии проводят выборку, указанную в таблице 4.  
  
  
Таблица 4 - Количество отбираемых единиц продукции

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Масса нетто меда в единице продукции, г | | | | | | Количество отбираемых единиц продукции, шт., не менее |
|  |  | До | 50 |  |  | 20 |
| Св. | 50 | " | 100 | вкл. |  | 10 |
| " | 100 | " | 150 | " |  | 7 |
| " | 150 | " | 200 | " |  | 5 |
| Св. | 200 | до | 300 | вкл. |  | 4 |
| " | 300 | " | 450 | " |  | 3 |
| " | 450 | " | 1000 | " |  | 2 |
| " | 1000 |  |  |  |  | 1 |

5.5 При неудовлетворительных результатах испытаний хотя бы по одному показателю проводят повторные испытания на удвоенном количестве выборок, взятом от той же партии. Эти результаты распространяют на всю партию.

## 6 Методы испытаний

**6.1 Отбор проб**

6.1.1 Точечную пробу отбирают от каждой отобранной упаковочной единицы.  
  
Незакристаллизованный натуральный мед, упакованный в тару вместимостью 25 дм и более, перемешивают. Пробы меда отбирают трубчатым пробоотборником диаметром 10-12 мм, погружая его вертикально на всю высоту. Пробоотборник извлекают, дают стечь меду с его наружной поверхности и сливают в специально подготовленную чистую и сухую тару.  
  
Закристаллизованный натуральный мед из тары вместимостью 25 дм и более отбирают коническим щупом длиной не менее 500 мм с прорезью по всей длине, погружая его под углом от края поверхности меда вглубь. Чистым сухим шпателем отбирают пробы из верхней и нижней части содержимого щупа, затем пробы объединяют и перемешивают.  
  
Натуральный мед, упакованный в тару вместимостью до 1 дм, перемешивают и извлекают шпателем для составления объединенной пробы.  
  
Пробы сотового меда берут от каждой пятой рамки следующим образом: в верхней части рамки вырезают кусок сотового меда размером 5x5 см, мед отделяют фильтрованием через сетку с квадратными отверстиями 0,5 мм или через марлю. Если мед закристаллизован, то его подогревают.

6.1.2 Объединенную пробу составляют из точечных, тщательно перемешивают и выделяют среднюю пробу массой не менее 1000 г.

6.1.3 Среднюю пробу делят на две части, помещают в две чистые сухие стеклянные или полимерные банки, плотно укупоривают и маркируют. Одну банку, в которой не менее 200 г меда, передают в лабораторию для проведения испытаний, другую хранят как контрольную на случай повторного анализа.

6.1.4 На корпус банки с крышкой наклеивают этикетку, содержащую следующую информацию:  
  
- наименование заявителя;  
  
- наименование продукта;  
  
- год сбора меда;  
  
- наименование изготовителя;  
  
- дату и место отбора пробы;  
  
- массу пробы нетто;  
  
- порядковый номер партии;  
  
- дату упаковывания.

6.1.5 Если натуральный мед не гомогенизирован и упакован в тару вместимостью 25 дм и более, то для проверки его качества отбирают пробу из каждой единицы упаковки.

6.1.6 Если натуральный мед гомогенизирован и упакован в тару вместимостью 25 дм и более, то для проверки его качества отбирают точечные пробы из трех единиц упаковки, независимо от массы партии. Если установлено, что образцы принадлежат к одной партии натурального меда, то полученные результаты распространяются на всю партию. Если результаты испытаний отличаются, то пробу отбирают из каждой единицы упаковки.

**6.2 Определение внешнего вида, аромата, вкуса, признаков брожения**  
  
Внешней вид, аромат, вкус, признаки брожения определяют органолептически и по ГОСТ Р 52451.

**6.3 Определение микроскопических показателей**  
  
Определение частоты встречаемости падевых элементов (ПЭ) и пыльцевых зерен растений (ПЗ) - по ГОСТ Р 52940.  
  
Вид меда в зависимости от соотношения микроскопических элементов (ПЭ/ПЗ) приведен в таблице 1.

**6.4 Определение массовой доли воды**  
  
Определение массовой доли воды - по ГОСТ Р 53126.

**6.5 Определение массовой доли редуцирующих сахаров и сахарозы**  
  
Определение массовых долей редуцирующих сахаров и сахарозы - по ГОСТ Р 53883.  
  
При возникновении разногласий в оценке качества натурального меда по содержанию сахаров арбитражным является метод ВЭЖХ (ГОСТ Р 53883, раздел 5).

**6.6 Определение диастазного числа**  
  
Определение диастазного числа - по ГОСТ Р 54386.  
  
При возникновении разногласий в оценке качества натурального меда по диастазному числу арбитражным является метод по Шаде (ГОСТ Р 54386, раздел 8).

**6.7 Определение массовой доли гидроксиметилфурфураля**  
  
Проведение качественной реакции на ГМФ - по ГОСТ Р 52834, пункт 3.4.  
  
Определение массовой доли ГМФ - по ГОСТ Р 52834.  
  
При возникновении разногласий в оценке качества натурального меда по содержанию ГМФ арбитражным является метод ВЭЖХ (ГОСТ Р 52834, пункт 3.1).

**6.8 Определение массовой доли нерастворимых в воде примесей**  
  
Определение массовой доли нерастворимых в воде примесей - по ГОСТ Р 54386.

**6.9 Определение свободной кислотности**  
  
Определение свободной кислотности - по ГОСТ Р 53877.

**6.10 Определение электропроводности**  
  
Определение электропроводности - по ГОСТ Р 53120.

**6.11 Определение массовой доли пролина**

**6.11.1 Сущность метода**  
  
Метод основан на образовании окрашенного комплекса в результате взаимодействия пролина с нингидрином. Его количество измеряют колориметрически после добавления изопропилового спирта. Содержание пролина в меде определяют по калибровочной кривой, построенной при взаимодействии стандартного раствора пролина с нингидрином.  
  
Массовую долю пролина в натуральном меде определяют в диапазоне от 170 до 770 млн(мг/кг).

**6.11.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы**

6.11.2.1 Спектрофотометр, позволяющий проводить измерение оптической плотности при длине волны 500-520 нм.

6.11.2.2 Кюветы стеклянные или кварцевые рабочей длиной 10 мм.

6.11.2.3 Секундомер механический или электрический с допускаемой погрешностью измерения времени не более ±2 с.

6.11.2.4 Термометр технический стеклянный с диапазоном температур от 0 °С до 100 °С, ценой деления шкалы 1 °С по ГОСТ 28498.

6.11.2.5 Баня водяная с электрическим или водяным подогревом.

6.11.2.6 Весы лабораторные по ГОСТ Р 53228, обеспечивающие точность взвешивания с пределом абсолютной допускаемой погрешности не более ±0,1 мг.

6.11.2.7 Электроплитка по ГОСТ 14919.

6.11.2.8 Цилиндр 1-250-2 по ГОСТ 1770.

6.11.2.9 Колбы мерные 1-50-2, 1-100-2, 1-1000-2 по ГОСТ 1770.

6.11.2.10 Пробирки 1-14-120 по ГОСТ 25336.

6.11.2.11 Стаканы химические В-1-50, В-1-500 по ГОСТ 25336.

6.11.2.12 Пипетки 1-2-1-1(5) по ГОСТ 29227.

6.11.2.13 Пролин, ч.д.а., эталон.

6.11.2.14 Нингидрин 1-водный с массовой долей основного вещества не менее 98%.

6.11.2.15 Монометиловый эфир этиленгликоля с массовой долей основного вещества не менее 99,0%.

6.11.2.16 Кислота муравьиная, ч.д.а. по ГОСТ 5848.

6.11.2.17 Спирт изопропиловый, х.ч. по ГОСТ 9805.

6.11.2.18 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

**6.11.3 Подготовка к испытанию**

6.11.3.1 Приготовление раствора пролина

40 мг пролина по 6.11.2.13 количественно переносят дистиллированной водой по 6.11.2.18 в мерную колбу вместимостью 100 см по 6.11.2.9, перемешивают до полного растворения кристаллов, после чего объем в колбе доводят водой до метки, тщательно перемешивают.  
  
Раствор хранят при температуре 4 °С в течение 180 сут.

6.11.3.2 Приготовление 50%-ного (объемного) водного раствора изопропилового спирта [1:1 (об)]  
  
В химический стакан вместимостью 500 см отмеряют по 250 см дистиллированной воды и изопропилового спирта по 6.11.2.17, перемешивают.  
  
Раствор хранят при комнатной температуре в течение 180 сут.

6.11.3.3 Приготовление раствора нингидрина в монометиловом эфире этиленгликоля массовой концентрацией 30 мг/см  
  
3,0 г нингидрина по 6.11.2.14 переносят по ГОСТ 1770 в мерную колбу вместимостью 100 см монометиловым эфиром этиленгликоля по 6.11.2.15, растворяют до полного исчезновения кристаллов, после чего объем в колбе доводят до метки монометиловым эфиром этиленгликоля, тщательно перемешивают.  
  
Раствор используют свежеприготовленным.

6.11.3.4 Приготовление раствора меда  
  
2,5 г меда растворяют дистиллированной водой и количественно переносят в колбу вместимостью 50 см по ГОСТ 1770, доводят объем водой до метки, тщательно перемешивают.

**6.11.4 Проведение испытания**

6.11.4.1 Построение графика градуировочной зависимости  
  
Из приготовленного по 6.11.3.1 раствора пролина отбирают в мерные колбы вместимостью 100 см по 1,0; 2,5; 5,0 и 10,0 см, разбавляют дистиллированной водой, доводят до метки, тщательно перемешивают. Получают растворы массовой концентрацией пролина соответственно 0,004; 0,01; 0,02 и 0,04 мг/см. Из полученных растворов пипеткой по 6.11.2.12 отбирают по 0,5 см и вносят в пробирки по 6.11.2.10. В каждую пробирку добавляют по 0,25 см концентрированной муравьиной кислоты по 6.11.2.16, 1 см раствора нингидрина по 6.11.3.3, закрывают, перемешивают и ставят на 15 мин в кипящую водяную баню. Пробирки с растворами переносят в водяную баню с температурой 70 °С, в каждую из них добавляют по 5 см 50%-ного водного раствора изопропилового спирта по 6.11.3.2, закрывают пробками, тщательно перемешивают и выдерживают в течение 10 мин, затем вынимают и охлаждают до комнатной температуры. Перемешивают и измеряют экстинкцию при длине волны 510-520 нм параллельно с раствором сравнения, составленным из 0,5 см дистиллированной воды, 0,25 смконцентрированной муравьиной кислоты, 1 см раствора нингидрина и 5 см 50%-ного изопропилового спирта в кюветах по 6.11.2.2.  
  
Оптическую плотность каждого раствора определяют не менее трех раз.  
  
Вычисляют среднее арифметическое значение оптической плотности для каждого раствора, если абсолютное расхождение (ГОСТ Р 54644-2011 Мед натуральный. Технические условия) результатов трех определений не превосходит значения критического диапазона ГОСТ Р 54644-2011 Мед натуральный. Технические условия(3), приведенного в таблице 5.  
  
  
Таблица 5 - Критический диапазон при трех измерениях (ГОСТ Р 54644-2011 Мед натуральный. Технические условия) для доверительной вероятности 0,95

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Диапазон измерений оптической плотности | Критический диапазон при трех измерениях ГОСТ Р 54644-2011 Мед натуральный. Технические условия(3), % |
| От 0,000 до 0,800 включ. | 12,9 |

График градуировочной зависимости строят, откладывая на оси абсцисс массу пролина в мг: 0,002; 0,005; 0,010; 0,020/0,5 см, на оси ординат - среднее арифметическое значение оптической плотности соответствующего раствора.  
  
Градуировочный график должен быть линейным в указанном диапазоне с коэффициентом корреляции 0,98.

6.11.4.2 Выполнение измерений  
  
Параллельно с построением графика градуировочной зависимости с помощью пипетки вносят в две пробирки по 0,5 см раствора меда по 6.11.3.4. В каждую из них добавляют по 0,25 см концентрированной муравьиной кислоты по 6.11.2.16, 1 см раствора нингидрина по 6.11.3.3 и 5 см 50%-ного изопропилового спирта. Процедуру испытания проводят по 6.11.4.1.  
  
По графику градуировочной зависимости определяют количество пролина в 0,5 см, мг.

**6.11.5 Обработка результатов**  
  
Массовую долю пролина в млн (мг/кг) () вычисляют по формуле

ГОСТ Р 54644-2011 Мед натуральный. Технические условия, (1)

где  - количество пролина в 0,5 см (или 0,025 г меда) исследуемого раствора согласно графику градуировочной зависимости, мг;  
  
40000 - коэффициент пересчета на 1 кг меда (1000/0,025).  
  
Вычисления проводят с записью результата до второго десятичного знака.  
  
За окончательный результат принимают среднее арифметическое двух результатов измерений, выполненных в условиях повторяемости, если выполняется условие приемлемости

ГОСТ Р 54644-2011 Мед натуральный. Технические условия, (2)

где  и  - результаты измерений, полученные в условиях повторяемости, млн;  
  
 - среднее арифметическое значение двух результатов измерений, млн;  
  
 - предел повторяемости, % (таблица 7)  
  
Окончательный результат записывают с точностью до первого десятичного знака.

**6.11.6 Точность метода**  
  
Статистический анализ результатов испытаний по оценке точности метода проводят в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 5725-6.

6.11.6.1 Повторяемость результатов  
  
Абсолютное расхождение между результатами двух измерений  и , которые получены в условиях повторяемости (одна и та же методика, идентичный объект испытания, одна и та же лаборатория, один и тот же оператор, одно и то же оборудование, короткий промежуток времени), не должно превышать предела повторяемости , определяемого по формуле

ГОСТ Р 54644-2011 Мед натуральный. Технические условия, (3)

где  - значение предела повторяемости, % (таблица 7).

6.11.6.2 Воспроизводимость результатов  
  
Абсолютное расхождение между результатами двух независимых измерений  и , которые получены в условиях воспроизводимости (одна и та же методика, идентичный объект испытания, разные лаборатории, разные операторы, различное оборудование), не должно превышать предела воспроизводимости , определяемого по формуле

ГОСТ Р 54644-2011 Мед натуральный. Технические условия, (4)

где  - значение предела воспроизводимости, % (таблица 7);  
  
 - среднее арифметическое значение двух результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости, млн.

6.11.6.3 При соблюдении всех регламентируемых условий и проведении анализа в соответствии с методикой значения погрешности (и ее составляющих) результатов измерений при доверительной вероятности 0,95 не должны превышать значений, приведенных в таблицах 6 и 7.  
  
  
Таблица 6 - Значения характеристик погрешности и ее составляющих при доверительной вероятности 0,95

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости) , % | Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости) , % | Показатель точности (границы относительной погрешности), , % |
| 3,9 | 7,8 | 17,0 |

Таблица 7 - Значения пределов повторяемости и воспроизводимости при доверительной вероятности 0,95

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Предел повторяемости (для двух результатов параллельных определений) , % | Предел воспроизводимости (значение допускаемого расхождения между двумя результатами измерений, полученными в разных лабораториях) , % |
| 11,0 | 22,0 |

6.11.6.4 Форма представления результатов  
  
Результат измерения в документах, предусматривающих его использование, представляют в виде

ГОСТ Р 54644-2011 Мед натуральный. Технические условия, при 0,95,

где  - среднее арифметическое значение результатов измерений массовой доли пролина, признанных приемлемыми, млн;  
  
 - значение границ относительной погрешности, % (таблица 6).

**6.12 Методы определения токсичных элементов**  
  
Подготовку проб и минерализацию для определения содержания токсичных элементов проводят по ГОСТ Р 52097, определение токсичных элементов - по ГОСТ 26930, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 30178 и ГОСТ Р 51301.

**6.13 Методы определения пестицидов**  
  
Определение пестицидов - по [3].

## 7 Транспортирование и хранение

**7.1 Транспортирование**

7.1.1 Натуральный мед транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта.

7.1.2 При перевозке автомобильным транспортом тара с натуральным медом должна быть закрыта брезентом.

7.1.3 При транспортировании, погрузке и выгрузке транспортную тару размещают и укрепляют так, чтобы обеспечить сохранность продукта.

**7.2 Хранение**

7.2.1 Натуральный мед хранят в помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей. Не допускается его хранение вместе с ядовитыми, пылящими продуктами и продуктами, которые могут придать меду не свойственный ему запах.

7.2.2 Формирование штабеля с транспортной тарой должно обеспечивать сохранность тары и качества продукции.

7.2.3 Рекомендуемый срок хранения натурального меда в плотно укупоренных емкостях, бочках и другой транспортной таре - 1 год от даты проведения экспертизы.

7.2.4 Рекомендуемый срок хранения натурального меда в герметично укупоренной таре - 2 года от даты упаковывания.

7.2.5 Температура хранения меда не выше 20 °С.

## Библиография

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| [1] | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 N 299\* |
| [2] | Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденные решением Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 N 317\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* Действуют на территории Таможенного союза. | |
| [3] | Методические указания по определению микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде//Под ред. М.А.Клисенко. - М., 1992. - Т.1, 2 |