# ГОСТ Р 54868-2011 Посуда керамическая. Термины и определения

ГОСТ Р 54868-2011  
  
Группа У11

       
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСУДА КЕРАМИЧЕСКАЯ

Термины и определения

Ceramic ware. Terms and definitions

ОКС 81.060.20   
97.040.60

Дата введения 2013-01-01

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"  
  
**Сведения о стандарте**

1 РАЗРАБОТАН Учреждением "Сертификационный центр "ФАРФОР" (Учреждение "СЦФ")

2 ВНЕСЕН Управлением технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2011 г. N 1581-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ  
  
  
*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет* 

     1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает основные термины, применяемые при производстве и реализации керамической посуды, а также определения этих терминов.  
  
Термины, установленные в настоящем стандарте, могут быть применены при проведении работ по сертификации и идентификации керамической посуды органами по сертификации и испытательными лабораториями (центрами).

1.2 Термины, установленные в настоящем стандарте, рекомендуется использовать в нормативной, технической и организационно-распорядительной документации.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарт и классификатор:  
  
ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь   
  
ОК 005-93 Общероссийский классификатор продукции  
  
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3 Общие термины, относящиеся к керамической посуде

3.1 **посуда:** Изделия, предназначенные для приготовления, тепловой обработки, потребления и хранения пищи и напитков.

3.2 **керамическая посуда:** Все неорганические, неметаллические изделия, полученные путем спекания при высоких температурах порошкообразных силикатных сырьевых материалов, предназначенные для приготовления, сервирования и потребления пищевых продуктов.

3.2.1 **фарфоровая посуда:** Разновидность керамической посуды, отличительной особенностью которой является спекшийся, непроницаемый для жидкостей и газов, белый, просвечивающий в тонком слое черепок без пор, покрытый бесцветной прозрачной или цветной глазурями.

3.2.2 **фаянсовая посуда:** Разновидность керамической посуды, отличительной особенностью которой является пористый белый черепок, покрытый бесцветной прозрачной или цветной глазурями.

3.2.3 **майоликовая посуда:** Разновидность керамической посуды, отличительной особенностью которой является окрашенный или светложгущийся пористый, утолщенный черепок, покрытый глушеными или прозрачными цветными глазурями.

3.2.4 **полуфарфоровая посуда (посуда из низкотемпературного фарфора):** Разновидность керамической посуды, отличительной чертой которой является черепок с незначительной пористостью по водопоглощению, белого или слегка сероватого цвета, покрытый легкоплавкой, фриттованной, глушеной или прозрачной глазурью.

3.2.5 **посуда из костяного фарфора:** Разновидность керамической посуды, изготовленная с добавлением костяной золы (фосфата кальция), отличительной чертой которой является спекшийся, остеклованный тонкий черепок белого или с оттенками желтоватого или зеленоватого цвета, покрытый глазурью.

3.2.6 **керамическая каменная посуда:** Разновидность керамической посуды, отличительной особенностью которой является плотный непрозрачный черепок обычно серого или коричневатого цвета.

3.2.7 **керамическая гончарная посуда:** Разновидность керамической посуды, отличительной особенностью которой является непрозрачный слегка пористый окрашенный черепок.

3.2.8 **кордиеритовая керамика:** Любая тонкая керамика, основную часть кристаллической фазы которой составляет кордиерит (ГОСТ Р 54868-2011 Посуда керамическая. Термины и определения).

3.2.9 **керамическая посуда для тепловой обработки пищевых продуктов:** Посуда, специально предназначенная для нагрева в ходе приготовления пищи и напитков обычными тепловыми способами и в микроволновых печах.  
  
Примечание - К посуде для тепловой обработки пищевых продуктов относятся фарфоровая, фаянсовая, полуфарфоровая, майоликовая, керамическая каменная и посуда из кордиерита (кордофлама).

3.3 **плоская посуда:** Посуда внутренней глубиной не более 25 мм, измеренной от самой нижней точки до горизонтальной плоскости, проходящей через точку перелива.

3.4 **полая посуда:** Посуда внутренней глубиной более 25 мм, измеренной от самой нижней точки до горизонтальной плоскости, проходящей через точку перелива.

3.5 **лицевая сторона посуды:** Внешняя, хорошо видимая поверхность плоской и полой посуды.

3.6 **оборотная сторона посуды:** Поверхность плоской посуды, не просматриваемая в рабочем положении, а также внутренняя поверхность и дно полой посуды.

3.7 **набор посуды:** Совокупность посуды одного вида.

3.8 **комплект посуды:** Посуда нескольких видов одного назначения.

3.9 **прибор:** Набор или комплект для индивидуального пользования.

3.10 **столовая посуда:** Изделия, специально предназначенные для сервировки стола и потребления пищи, включая блюда, тарелки, чашки, салатники и другие, исключая мерные емкости, используемые обычно для напитков.

3.10.1 **блюдо:** Плоское керамическое изделие, преимущественно круглой или овальной формы, с приподнятыми или развернутыми краями, предназначенное для сервировки стола.

3.10.2 **масленка:** Полое или плоское керамическое изделие различной формы с крышкой, предназначенное для сервировки стола или хранения сливочного масла.

3.10.3 **тарелка:** Плоское керамическое изделие различной формы с приподнятыми краями, предназначенное для сервировки стола.

3.10.4 **ваза для жидкой пищи (супница, крюшонница):** Полое керамическое изделие различной формы с ручками или без ручек, с крышкой, для подачи к столу супа, бульона, компота, крюшона.

3.10.5 **салатник:** Полое керамическое изделие преимущественно круглой или прямоугольной формы, предназначенное для подачи к столу салата.

3.10.6 **селедочница (шпротница):** Плоское керамическое изделие преимущественно овальной формы с приподнятыми краями, предназначенное для рыбных закусок.

3.10.7 **миска:** Полое керамическое изделие преимущественно круглой формы с круто приподнятыми краями и отогнутым узким бортиком, предназначенное для подачи к столу и приготовления пищи.

3.10.8 **жульенница:** Небольшое полое керамическое изделие различной формы с ручкой, предназначенное для подачи к столу жульена.

3.10.9 **бульонная чашка:** Полое керамическое изделие различной формы с одной или двумя ручками, предназначенное для индивидуального потребления супа, бульона и т.д.

3.10.10 **бульонное блюдце:** Плоское керамическое изделие преимущественно круглой формы, являющееся подставкой для бульонной чашки.

3.10.11 **менажница:** Плоское керамическое изделие различной формы с перегородками, образующими сегменты, секторы, предназначенное для подачи к столу различных закусок.

3.10.12 **кисэ:** Полое керамическое изделие восточного ассортимента круглой, расширяющейся кверху формы, вместимостью 0,5 л и более, предназначенное для первых блюд.

3.10.13 **пельменница (блинница):** Полое керамическое изделие различной формы с крышкой, предназначенное для подачи к столу пельменей, блинов.

3.11 **чайная (кофейная) посуда:** Изделия, предназначенные для подачи к столу чая, включая чашки, блюдца, чайники, сахарницы и другие изделия для сервировки стола.

3.11.1 **чашка (бокал, кружка):** Полое керамическое изделие различной формы, преимущественно с ручкой, предназначенное для питья.

3.11.2 **блюдце:** Плоское керамическое изделие, преимущественно круглой формы, являющееся подставкой для чашки, бокала.

3.11.3 **сахарница:** Полое керамическое изделие различной формы с крышкой, предназначенное для сахара.

3.11.4 **чайник:** Полое керамическое изделие различной формы с крышкой, ручкой и носиком, предназначенное для кипятка и заваривания чая.

3.11.5 **пиала:** Полое керамическое изделие восточного ассортимента, без ручки, круглой формы, расширяющееся кверху, вместимостью до 0,5 л, предназначенное для питья.

3.11.6 **самовар:** Полое керамическое изделие различной формы и емкости, на ножке, с подставкой, с двумя ручками, с крышкой и решеткой, имеющее сливное отверстие с краном, возможно с термоэлектронагревателем.

3.11.7 **ваза для конфет (фруктов, варенья, мороженого), креманка, конфетница:** Полое или плоское керамическое изделие различной формы на ножке, предназначенное для подачи к столу конфет (фруктов, варенья, мороженого).

3.11.8 **кофейник:** Полое керамическое изделие с ручкой, носиком и крышкой, высота которого преимущественно больше диаметра, предназначенное для подачи к столу кофе.

3.11.9 **розетка:** Плоское керамическое изделие малого размера различной формы, предназначенное для варенья, меда и т.д.

3.12 **посуда для специй:** Изделия, предназначенные для подачи к столу соли, перца, горчицы и других специй.

3.12.1 **горчичница (хренница):** Небольшое полое керамическое изделие различной формы с вырезом для ложечки или с крышкой, имеющей вырез для ложечки, предназначенное для горчицы, хрена.

3.12.2 **перечница:** Небольшое полое керамическое изделие различной формы с отверстиями в верхней части, предназначенное для молотого перца.

3.12.3 **набор для специй:** Набор из солонки, перечницы и горчичницы (хренницы), установленных на гнездовой или плоской подставке различной формы.

3.12.4 **соусник (подливочник, сметанник):** Полое керамическое изделие овальной или круглой формы с ручкой, носиком, предназначенное для подачи к столу соуса, сметаны и т.д.

3.12.5 **уксусник:** Полое керамическое изделие с узкой горловиной и пробкой, предназначенное для уксуса.

3.13 **кухонная посуда:** Изделия, предназначенные для хранения и подачи к столу пищевых продуктов или жидкостей, включая банки, горшки, сливочники, молочники и другие изделия.

3.13.1 **банка:** Керамическое изделие преимущественно цилиндрической формы с крышкой, предназначенное для хранения пищевых продуктов.

3.13.2 **горшок (макитра):** Полое керамическое изделие круглой, суживающейся книзу формы, предназначенное для приготовления или хранения пищевых продуктов.

3.13.3 **сухарница:** Плоское керамическое изделие различной формы, предназначенное для подачи к столу хлебобулочных и кондитерских изделий.

3.13.4 **сырница:** Плоское керамическое изделие в виде поддона с крышкой для хранения сыра.

3.13.5 **сливочник (молочник):** Небольшое керамическое полое изделие различной формы с ручкой и носиком, предназначенное для подачи к столу сливок, молока.

3.13.6 **фруктовница:** Керамическое блюдо различной формы, предназначенное для подачи к столу фруктов.

3.13.7 **икорница:** Небольшое полое керамическое изделие различной формы с крышкой или без крышки, предназначенное для подачи к столу икры.

3.13.8 **конфектура:** Многоярусная ваза в форме конуса, состоящая из керамического или металлического стержня, на котором закреплен ряд тарелок (блюд) одного или разных диаметров, для конфет, печенья, фруктов и т.д., предназначенная для сервировки стола.

3.13.9 **судок:** Полое керамическое изделие различной формы с крышкой или без крышки.

3.13.10 **кринка:** Высокое полое керамическое изделие преимущественно расширяющейся кверху формы, предназначенное для хранения молока.

3.13.11 **бочонок:** Полое керамическое изделие круглой формы с крышкой, предназначенное для хранения пищевых продуктов.

3.13.12 **ступа с пестиком:** Полое керамическое изделие различной формы без ручек, внутри которого находится другое керамическое изделие в виде стержня с закругленным концом, предназначенное для размельчения (растирания) твердых продуктов.

3.14 **столовые принадлежности:** Изделия, применяемые при сервировке стола, включая салфетницы, ложки, лопатки и другие изделия.

3.14.1 **салфетница:** Полое керамическое изделие различной формы с кольцом или без кольца, предназначенное для салфеток, применяемое для сервировки стола.

3.14.2 **ложка:** Керамическое изделие в форме ложки, используемое для сервировки стола.

3.14.3 **лопатка:** Керамическое изделие в форме лопатки, используемое для сервировки стола.

3.15 **прочая посуда:** Керамическая посуда, отнесенная к категории "Посуда прочая" в соответствии с ОК 005 (ОКП).

3.15.1 **чайница:** Керамическое изделие различной формы с крышкой и пробкой, предназначенное для хранения чая.

3.15.2 **кувшин (графин):** Высокое полое керамическое изделие преимущественно суживающейся кверху формы, предназначенное для хранения и подачи к столу жидкости.

3.15.3 **поднос:** Плоское керамическое изделие различной формы, предназначенное для подачи блюд к столу или в качестве подставки.

3.15.4 **подставка для яйца (рюмка для яйца):** Небольшое полое керамическое изделие различной формы на ножке или поддоне с углублением для яйца.

3.15.5 **доска для сыра:** Плоское керамическое изделие различной формы для резки сыра.

3.15.6 **стакан:** Полое керамическое изделие без ручки, цилиндрической формы или имеющее форму усеченного конуса, используемое для питья или в качестве подставки.

3.15.7 **рюмка:** Небольшое полое керамическое изделие различной формы, на ножке, преимущественно круглой формы, предназначенное для напитков.

3.15.8 **стопка:** Небольшое полое керамическое изделие цилиндрической или расширяющейся кверху формы с прямыми стенками, предназначенное для напитков.

3.15.9 **поильник:** Небольшое полое керамическое изделие различной формы с ручкой, носиком, предназначенное для индивидуального питья жидкости.

3.15.10 **полоскательница:** Полое керамическое изделие различной формы, входящее в состав чайного сервиза и предназначенное для ополаскивания рук.

3.15.11 **штоф:** Полое керамическое изделие различной формы, заканчивающееся вверху горловиной с пробкой, предназначенное для хранения и подачи к столу напитков.

3.15.12 **бутылка:** Полое керамическое изделие цилиндрической формы с узкой горловиной и пробкой, предназначенное для хранения и подачи к столу напитков.

3.15.13 **квасник:** Полое керамическое изделие различной формы, преимущественно с ручкой, предназначенное для питья кваса.

3.16 **сервиз:** Столовая, чайная или кофейная посуда, содержащая обязательные ее виды для определенного числа человек.

3.17 **гарнитур:** Совокупность сервизов, наборов или комплектов, объединенных единым стилевым решением.

## 4 Термины, относящиеся к материалам, применяемым при производстве керамической посуды

4.1 **формовочная масса:** Смесь сырьевых материалов, увлажняющих или пластифицирующих веществ, готовая для изготовления керамических изделий методом пластического формования влажностью от 20% до 25%.

4.2 **шликер:** Смесь сырьевых материалов, воды и электролитов, готовая для изготовления керамических изделий методом литья влажностью от 28% до 38%.

4.3 **пресс-порошок (шихта):** Смесь сырьевых материалов, воды и пластификаторов, готовая для изготовления керамических изделий методом прессования влажностью от 3% до 6%.

4.4 **керамическая глазурь:** Смесь сырьевых материалов, воды и электролитов влажностью от 40% до 60%, готовая для глазурования керамических изделий с получением после обжига прозрачных или цветных стеклообразных покрытий.

4.5 **люстр:** Металлоорганический жидкий препарат, наносимый на поверхность глазурованного черепка, дающий после обжига тонкие декоративные пленки с радужным металлическим блеском.

4.6 **деколь:** Однокрасочные или многокрасочные рисунки керамическими красками, нанесенными офсетным или шелкотрафаретным способами на гуммированную бумагу, покрытые специальным лаком для последующего переноса на поверхность глазурованного черепка и закрепления обжигом.

4.7 **керамическая краска:** Смесь жаростойкого минерального пигмента и легкоплавкого стекла (флюса), наносимая на поверхность керамических изделий с последующим обжигом и получением декоративного эффекта.

4.7.1 **керамическая надглазурная краска:** Смесь керамических пигментов с легкоплавкими стеклами (флюсами), наносимая на поверхность глазури с последующим обжигом при температуре от 700 °С до 900 °С в окислительной среде.

4.7.2 **керамическая подглазурная краска:** Смесь жаростойких окрашенных пигментов с флюсующими материалами, наносимая на поверхность черепка с последующим покрытием прозрачной глазурью и обжигом вместе с глазурью при температуре политого обжига.

4.7.2.1 **подглазурная краска-раствор:** Разновидность подглазурной краски, представляющая собой раствор большей частью азотнокислых солей металлов - марганца, хрома, кобальта, железа, никеля и меди, окислы которых при нанесении на обожженный черепок вызывают окраску керамических изделий.

4.7.3 **внутриглазурная краска "высокого огня":** Смесь жаростойких окрашенных пигментов с флюсующими материалами, наносимая на обожженную глазурованную поверхность с последующим обжигом при температуре от 1160 °С до 1410 °С в окислительной среде и образованием высокоустойчивого внутриглазурного декора.

4.7.4 **краска-эмаль:** Прозрачные или заглушенные разноокрашенные тугоплавкие стекла высокой вязкости, наносимые на поверхность глазури и позволяющие получать после обжига декор с четкими контурами.

4.8 **препараты драгоценных металлов:** Органические соединения драгоценных металлов (золота, серебра, платины), растворенные в органических растворителях и уплотненные смолами, которые после обжига образуют очень тонкий глянцевитый или матовый слой.

4.9 **кислотостойкие керамические краски:** Краски, оттенок которых не изменяется от воздействия слабых растворов кислот.

## 5 Термины, относящиеся к основным технологическим процессам производства (изготовления) керамической посуды

5.1 **дробление (помол, измельчение):** Уменьшение размеров материалов в зависимости от их твердости.

5.1.1 **мокрый помол:** Измельчение материалов в жидкой среде.

5.1.2 **дифференцированный помол:** Раздельный помол материалов в зависимости от их твердости.

5.1.3 **совместный помол:** Измельчение отощающих (каменистых) материалов в присутствии всех составляющих.

5.1.4 **сухой помол:** Измельчение материалов в сухом состоянии.

5.2 **ситовое обогащение:** Отделение на ситах примесей с крупностью, превышающей нормы, установленные технологическими инструкциями производства.

5.3 **магнитное обогащение:** Удаление железистых включений с помощью магнитной сепарации.

5.4 **обезвоживание:** Значительное уменьшение влажности суспензий с применением специальных агрегатов.

5.5 **вакуумирование массы:** Удаление воздуха, содержащегося в формовочной массе.

5.6 **вылеживание массы:** Хранение керамических масс в специальных хранилищах по установленному режиму для улучшения их формовочных, сушильных и прочностных свойств.

5.7 **оформление:** Процесс придания изделию, деталям изделий или технологической оснастке определенной формы методом пластического формования, шликерного литья, прессования.

5.8 **приставка деталей:** Крепление ручек, носиков, держателей к корпусу оформленного полуфабриката.

5.9 **зачистка швов:** Снятие неровностей, образующихся на стыке отдельных частей изделия.

5.10 **оправка:** Обработка края изделия и устранение изъянов на поверхности.

5.11 **обдувка:** Удаление пыли с поверхности изделий с помощью сжатого воздуха или щетки.

5.12 **изолирование опорных поверхностей:** Пропитка парафином или иными гидрофобными составами опорных поверхностей изделий.

5.13 **подрезка ручек и носиков:** Удаление литниковой части деталей и швов перед приставкой к корпусу изделия.

5.14 **сушка:** Процесс обезвоживания керамических изделий.

5.14.1 **естественная сушка:** Процесс обезвоживания изделий в естественных условиях производственного помещения.

5.14.2 **принудительная сушка:** Процесс обезвоживания в специально оборудованных сушилах.

5.15 **глазурование:** Процесс нанесения слоя глазури на керамическое изделие.

5.16 **обжиг:** Термическая обработка керамических изделий воздействием высоких температур, осуществляемая с целью придания им механической прочности.

5.16.1 **капсельный обжиг:** Термическая обработка керамических изделий в специальном установочном огнеприпасе (капселе).

5.16.2 **бескапсельный обжиг:** Обжиг изделий на плитах каркасных этажерок без применения капселей.

5.16.3 **однократный обжиг:** Термическая обработка керамических изделий в одном процессе без предварительной термической обработки сырца.

5.16.4 **двукратный обжиг:** Термическая обработка керамических изделий в два обжига.  
  
Примечание - Для фарфоровых изделий: первый - низкотемпературный, второй - высокотемпературный; для изделий из фаянса и костяного фарфора: первый - высокотемпературный, второй - низкотемпературный.

5.16.5 **первый обжиг (утельный):** Процесс придания изделию термостойкости, прочности, водостойкости.

5.16.6 **второй обжиг (политой):** Обжиг изделий, покрытых глазурью.

5.17 **шлифовка, полировка:** Устранение шероховатостей незаглазурованных опорных мест, а также дефектов глазури с помощью специальных абразивных материалов.

5.18 **декорирование:** Процесс художественного оформления изделий различными способами.

5.18.1 **ручная роспись:** Процесс нанесения керамических красок всех видов, люстров, препаратов драгоценных металлов вручную, кистью, пером.

5.18.2 **аэрография:** Способ нанесения красочного покрытия путем аэрозольного напыления краски на поверхность черепка или глазури сплошным, нисходящим или иным слоем по трафарету (шаблону).

5.18.3 **декорирование штампом:** Процесс нанесения тонкого слоя керамических красок, люстров, препаратов драгоценных металлов с помощью штампа на черепок или глазурованную поверхность изделия ручным или механизированным способом.

5.18.4 **прямая шелкотрафаретная печать:** Процесс нанесения керамической краски на черепок или глазурованную поверхность изделия путем продавливания суспензии краски через плотную сетку трафарета (носителя рисунка) вручную или механизированным способом.

5.18.5 **прямая офсетная печать:** Процесс нанесения керамической краски путем ее переноса с поверхности гравированных пластин (печатных форм) с помощью передаточного материала на черепок или глазурованную поверхность ручным или механизированным способом.

5.18.6 **декалькомания:** Процесс нанесения керамических декоров на поверхность черепка или глазури с помощью отпечатанных керамическими красками на специальной гуммированной бумаге рисунков (деколей), покрытых лаковой пленкой.

## 6 Термины, относящиеся к техническим требованиям на керамическую посуду

6.1 **черепок:** Стенка незавершенного или готового изделия или его части.

6.2 **рисунок:** Определенный образец декорирования на изделиях.  
  
Примечание - Рисунки приводятся под номерами или наименованиями согласно альбомам образцов.

6.3 **серийное изделие:** Изделие одного вида, поставляемое в сериях, например, тарелки, горшки и т.д.

6.4 **корпус изделия:** Главная часть полых изделий от края до ножки, без ручек, носиков и держателей.

6.5 **ножка:** Нижняя часть изделия, ограничивающая поддон, на котором изделие стоит при использовании.

6.5.1 **поддон:** Низ дна изделия, ограниченного ножкой.

6.6 **край изделия:** Верхняя окраинная часть у плоских изделий и чашек, определяющая диаметр и размер изделий.

6.7 **ручка:** Выступающая часть чашек, кувшинов, кружек, горшков и т.п., за которую можно взять изделие.

6.8 **носик:** Расширенная выливная часть полых изделий, например, чайников, кофейников, кувшинов и т.п.

6.9 **держатель:** Выступающая часть изделия, за которую его держат при использовании, например, у крышек изделия, у суповых ваз и т.п.

6.10 **крышка:** Верхняя часть некоторых изделий (сахарниц, чайников, кофейников, суповых ваз и т.п.), снабженная держателем и служащая для их прикрывания.

6.11 **форма:** Фигурное выполнение изделий.

6.12 **маркировка:** Снабжение изделия товарным знаком или другими знаками, выполняемое различными способами на основании изделия.

6.13 **белизна:** Показатель цветового восприятия поверхности керамической посуды, определяемой по степени приближения к белому цвету.

6.14 **просвечиваемость:** Свойство черепка керамической посуды диффузно пропускать свет.

6.15 **термостойкость:** Устойчивость (стойкость) керамической посуды к резкому изменению температуры.

6.16 **водопоглощение:** Характеристика закрытой пористости черепка керамической посуды, определяемая по степени поглощения воды.

6.17 **кислотостойкость:** Устойчивость глазурного и декоративного покрытий керамической посуды к воздействию разбавленных кислот.

6.18 **прочность крепления приставных деталей:** Способность приставных деталей выдерживать одноразовую нагрузку, близкую к реальным условиям эксплуатации.

6.19 **выделение вредных веществ:** Уровень (степень) выделения токсичных элементов (свинца и кадмия) с поверхности керамической посуды.

6.20 **устойчивость:** Способность керамической посуды прочно стоять на горизонтальной плоскости.

6.21 **механическая прочность плоских изделий:** Способность плоских изделий не разрушаться при хранении их в стопах.

6.22 **дефект:** По ГОСТ Р ИСО 9000 (пункт 3.6.3).

6.22.1 **измеримый дефект:** Дефект, размер которого определяется специальными измерительными приспособлениями и устройствами.

6.22.2 **неизмеримый дефект:** Дефект, размер которого не удается измерить обычными измерительными приспособлениями и устройствами, его оценка зависит от осмотра невооруженным глазом (например, шероховатость краев, волнистость и матовость глазури, нечеткость контуров и т.п.).

6.22.3 **дефекты керамической посуды:** Отклонение от формы, размеров и (или) требуемого качества продукции.  
  
Примечание - Дефекты могут быть вызваны неудовлетворительным качеством сырья, неудовлетворительной подготовкой сырья, неудовлетворительным формованием, сушкой, глазурованием, обжигом, декорированием, хранением и небрежным транспортированием.

6.22.3.1 **осевое смещение приставных деталей:** Отклонение приставных деталей от заданного места приставки.

6.22.3.2 **деформация:** Отклонение от формы, заданной в модели.

6.22.3.3 **подрыв приставных деталей:** Трещина, возникшая в месте приклейки деталей.

6.22.3.4 **односторонняя трещина:** Щель, узкое несквозное углубление на поверхности изделия.

6.22.3.5 **односторонняя заглазурованная трещина:** Щель, узкое несквозное углубление, расположенное на поверхности изделия, покрытое глазурью.

6.22.3.6 **засорка:** Гладкие или шероховатые возвышения, образованные посторонними включениями, приставшими к поверхности.

6.22.3.7 **накол:** Точечное углубление на поверхности глазури.

6.22.3.8 **кратер:** Крупное углубление на поверхности глазури.

6.22.3.9 **натек:** Местное утолщение глазури с изменением ее оттенка.

6.22.3.10 **матовость глазури:** Глазурь, не имеющая блеска.

6.22.3.11 **плешина:** Место, не покрытое глазурью.

6.22.3.12 **сборка глазури:** Местное скопление глазури.

6.22.3.13 **мушка:** Точка темного цвета.

6.22.3.14 **выгорка:** Поверхностное углубление, образовавшееся после выгорания попавшего в массу инородного тела.

6.22.3.15 **пятно:** Зона другой окраски площадью более 1,0 мм, отличающаяся от основного цвета.

6.22.3.16 **прыщ:** Плотное вздутие поверхности.

6.22.3.17 **задувка и закопченность:** Следы приплавленных продуктов сгорания топлива.

6.22.3.18 **заглазурованный откол:** Механическое глазурованное повреждение черепка.

6.22.3.19 **неглазурованный откол:** Механическое неглазурованное повреждение черепка.

6.22.3.20 **разрыв декора:** Нарушение целостности декора на изделии.

6.22.3.21 **царапина на рисунке:** След, оставленный на поверхности острым предметом.

6.22.3.22 **восстановление краски:** Изменение тона краски вследствие ее металлизации.

6.22.3.23 **недожог краски:** Блеклый матовый вид декоративного покрытия изделия.

6.22.3.24 **пережог краски:** Изменение цветового тона декоративного покрытия.

6.22.3.25 **вскипание краски:** Нарушение целостности декоративного покрытия вследствие появления пузырей в слое краски.

6.22.3.26 **матовость декоративного покрытия:** Отсутствие блеска красочного покрытия.

6.22.3.27 **разнотонность:** Отклонение тона красочного покрытия от образца-эталона.

6.22.3.28 **нечеткость контуров декорирования:** Расплывчатость контуров рисунка.

6.22.3.29 **надглазурная (подглазурная) помарка:** Загрязнение поверхности изделия надглазурной (подглазурной) краской.

6.22.3.30 **сухость глазури:** Уменьшение толщины глазури, не оголяющее черепок.

6.22.3.31 **следы от кассет, гребенок, крестиков, полозков:** Место соприкосновения изделия с огнеприпасом.

6.22.3.32 **слипыш:** След от соприкосновения обжигаемых изделий.

6.22.3.33 **матовость подглазурной краски:** Отсутствие блеска красочного покрытия при нанесении его методом печати.

6.22.3.34 **летелый край:** Сколы глазури по краю изделия, образовавшиеся в результате физических изменений, происходящих в изделии из-за разности коэффициентов термического расширения глазури и черепка.

## Алфавитный указатель терминов

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **аэрография** | 5.18.2 |
| **банка** | 3.13.1 |
| **белизна** | 6.13 |
| **блинница** | 3.10.13 |
| **блюдо** | 3.10.1 |
| **блюдце** | 3.11.2 |
| **блюдце бульонное** | 3.10.10 |
| **бокал** | 3.11.1 |
| **бочонок** | 3.13.11 |
| **бутылка** | 3.15.12 |
| **ваза для варенья** | 3.11.7 |
| **ваза для жидкой пищи** | 3.10.4 |
| **ваза для конфет** | 3.11.7 |
| **ваза для мороженого** | 3.11.7 |
| **ваза для фруктов** | 3.11.7 |
| **вакуумирование массы** | 5.5 |
| **водопоглощение** | 6.16 |
| **восстановление краски** | 6.22.3.32 |
| **вскипание краски** | 6.22.3.25 |
| **выгорка** | 6.22.3.14 |
| **выделение вредных веществ** | 6.19 |
| **вылеживание массы** | 5.6 |
| **гарнитур** | 3.17 |
| **глазурование** | 5.15 |
| **глазурь керамическая** | 4.4 |
| **горчичница** | 3.12.1 |
| **горшок** | 3.13.2 |
| **графин** | 3.15.2 |
| **декалькомания** | 5.18.6 |
| **деколь** | 4.6 |
| **декорирование** | 5.18 |
| **декорирование штампом** | 5.18.3 |
| **держатель** | 6.9 |
| **дефект** | 6.22 |
| **дефект неизмеримый** | 6.22.2 |
| **дефекты керамической посуды** | 6.22.3 |
| **деформация** | 6.22.3.2 |
| **доска для сыра** | 3.15.5 |
| **дробление** | 5.1 |
| **жульенница** | 3.10.8 |
| **задувка и закопченность** | 6.22.3.17 |
| **зачистка швов** | 5.9 |
| **измельчение** | 5.1 |
| **измеримый дефект** | 6.22.1 |
| **изолирование опорных поверхностей** | 5.12 |
| **икорница** | 3.13.7 |
| **квасник** | 3.15.13 |
| **керамика кордиеритовая** | 3.2.8 |
| **кислотостойкость** | 6.17 |
| **кисэ** | 3.10.12 |
| **комплект посуды** | 3.8 |
| **конфектура** | 3.13.8 |
| **конфетница** | 3.11.7 |
| **корпус изделия** | 6.4 |
| **кофейник** | 3.11.8 |
| **край изделия** | 6.6 |
| **край летелый** | 6.22.3.34 |
| **краска внутриглазурная "высокого огня"** | 4.7.3 |
| **краска керамическая** | 4.7 |
| **краска керамическая надглазурная** | 4.7.1 |
| **краска керамическая подглазурная** | 4.7.2 |
| **краска-раствор подглазурная** | 4.7.2.1 |
| **краска-эмаль** | 4.7.4 |
| **краски кислотостойкие керамические** | 4.9 |
| **кратер** | 6.22.3.8 |
| **креманка** | 3.11.7 |
| **кринка** | 3.13.10 |
| **кружка** | 3.11.1 |
| **крышка** | 6.10 |
| **крюшонница** | 3.10.4 |
| **кувшин** | 3.15.2 |
| **ложка** | 3.14.2 |
| **лопатка** | 3.14.3 |
| **люстр** | 4.5 |
| **макитра** | 3.13.2 |
| **масленка** | 3.10.2 |
| **маркировка** | 6.12 |
| **масса формовочная** | 4.1 |
| **матовость глазури** | 6.22.3.10 |
| **матовость декоративного покрытия** | 6.22.3.26 |
| **матовость подглазурной краски** | 6.22.3.33 |
| **менажница** | 3.10.11 |
| **миска** | 3.10.7 |
| **молочник** | 3.13.5 |
| **мушка** | 6.22.3.13 |
| **набор для специй** | 3.12.3 |
| **набор посуды** | 3.7 |
| **накол** | 6.22.3.7 |
| **натек** | 6.22.3.9 |
| **недожог краски** | 6.22.3.23 |
| **нечеткость контуров декорирования** | 6.22.3.28 |
| **ножка** | 6.5 |
| **носик** | 6.8 |
| **обдувка** | 5.11 |
| **обжиг второй** | 5.16.6 |
| **обезвоживание** | 5.4 |
| **обжиг** | 5.16 |
| **обжиг бескапсельный** | 5.16.2 |
| **обжиг второй** | 5.16.6 |
| **обжиг двукратный** | 5.16.4 |
| **обжиг капсельный** | 5.16.1 |
| **обжиг однократный** | 5.16.3 |
| **обжиг первый** | 5.16.5 |
| **обогащение магнитное** | 5.3 |
| **обогащение ситовое** | 5.2 |
| **оправка** | 5.10 |
| **откол заглазурованный** | 6.22.3.18 |
| **откол неглазурованный** | 6.22.3.19 |
| **оформление** | 5.7 |
| **пельменница** | 3.10.13 |
| **пережог краски** | 6.22.3.24 |
| **перечница** | 3.12.2 |
| **печать офсетная прямая** | 5.18.5 |
| **печать шелкотрафаретная прямая** | 5.18.4 |
| **пиала** | 3.11.5 |
| **плешина** | 6.22.3.11 |
| **поддон** | 6.5.1 |
| **подливочник** | 3.12.4 |
| **поднос** | 3.15.3 |
| **подставка для яйца** | 3.15.4 |
| **подрезка ручек и носиков** | 5.13 |
| **подрыв приставных деталей** | 6.22.3.3 |
| **поильник** | 3.15.9 |
| **полировка** | 5.17 |
| **полоскательница** | 3.15.10 |
| **помарка надглазурная** | 6.22.3.29 |
| **помарка подглазурная** | 6.22.3.29 |
| **помол** | 5.1 |
| **помол дифференцированный** | 5.1.2 |
| **помол мокрый** | 5.1.1 |
| **помол совместный** | 5.1.3 |
| **помол сухой** | 5.1.4 |
| **посуда** | 3.1 |
| **посуда для специй** | 3.12 |
| **посуда из костяного фарфора** | 3.2.5 |
| **посуда из низкотемпературного фарфора** | 3.2.4 |
| **посуда керамическая** | 3.2 |
| **посуда керамическая для тепловой обработки пищевых продуктов** | 3.2.9 |
| **посуда керамическая гончарная** | 3.2.7 |
| **посуда керамическая каменная** | 3.2.6 |
| **посуда кофейная** | 3.11 |
| **посуда кухонная** | 3.13 |
| **посуда майоликовая** | 3.2.3 |
| **посуда плоская** | 3.3 |
| **посуда полая** | 3.4 |
| **посуда полуфарфоровая** | 3.2.4 |
| **посуда прочая** | 3.15 |
| **посуда столовая** | 3.10 |
| **посуда фарфоровая** | 3.2.1 |
| **посуда фаянсовая** | 3.2.2 |
| **посуда чайная** | 3.11 |
| **препараты драгоценных металлов** | 4.8 |
| **пресс-порошок** | 4.3 |
| **прибор** | 3.9 |
| **принадлежности столовые** | 3.14 |
| **приставка деталей** | 5.8 |
| **просвечиваемость** | 6.14 |
| **прочность крепления приставных деталей** | 6.18 |
| **прочность плоских изделий механическая** | 6.21 |
| **прыщ** | 6.22.3.16 |
| **пятно** | 6.22.3.15 |
| **разнотонность** | 6.22.3.27 |
| **разрыв декора** | 6.22.3.20 |
| **рисунок** | 6.2 |
| **розетка** | 3.11.9 |
| **роспись ручная** | 5.18.1 |
| **ручка** | 6.7 |
| **рюмка** | 3.15.7 |
| **рюмка для яйца** | 3.15.4 |
| **салатник** | 3.10.5 |
| **салфетница** | 3.14.1 |
| **самовар** | 3.11.6 |
| **сахарница** | 3.11.3 |
| **сборка глазури** | 6.22.3.12 |
| **селедочница** | 3.10.6 |
| **сервиз** | 3.16 |
| **серийное изделие** | 6.3 |
| **следы от кассет, гребенок, крестиков, полозков** | 6.22.3.31 |
| **сливочник** | 3.13.5 |
| **слипыш** | 6.22.3.32 |
| **сметанник** | 3.12.4 |
| **смещение приставных деталей осевое** | 6.22.3.1 |
| **соусник** | 3.12.4 |
| **стакан** | 3.15.6 |
| **стопка** | 3.15.8 |
| **сторона посуды лицевая** | 3.5 |
| **сторона посуды оборотная** | 3.6 |
| **ступа с пестиком** | 3.13.12 |
| **судок** | 3.13.9 |
| **супница** | 3.10.4 |
| **сухарница** | 3.13.3 |
| **сухость глазури** | 6.22.3.30 |
| **сушка** | 5.14 |
| **сушка естественная** | 5.14.1 |
| **сушка принудительная** | 5.14.2 |
| **сырница** | 3.13.4 |
| **тарелка** | 3.10.3 |
| **термостойкость** | 6.15 |
| **трещина заглазурованная односторонняя** | 6.22.3.5 |
| **трещина односторонняя** | 6.22.3.4 |
| **уксусник** | 3.12.5 |
| **устойчивость** | 6.20 |
| **форма** | 6.11 |
| **фруктовница** | 3.13.6 |
| **хренница** | 3.12.1 |
| **царапина на рисунке** | 6.22.3.21 |
| **чайник** | 3.11.4 |
| **чайница** | 3.15.1 |
| **чашка** | 3.11.1 |
| **чашка бульонная** | 3.10.9 |
| **черепок** | 6.1 |
| **шихта** | 4.3 |
| **шликер** | 4.2 |
| **шлифовка** | 5.17 |
| **шпротница** | 3.10.6 |
| **штоф** | 3.15.11 |

Электронный текст документа

сверен по:  
официальное издание  
М.: Стандартинформ, 2012